УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Заведующий МБДОУ д/с № 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Кобозова

(подпись)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

* 1. Наименование (вид) объекта:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Тополёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
	2. Адрес объекта:: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Театральная, д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1043,4 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2515,85кв.м

1.4. Год постройки здания 1952-1960гг., последнего капитального ремонта – \_\_\_.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего \_\_\_\_\_\_\_\_, капитального 2017г.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Тополёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

(краткое наименование) МБДОУ д/с № 8

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Театральная, д.1

1. **Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация:: воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ост. Олимпийская – ост. 4-й магазин, автобус № 1, № 3, № 101, № 102, № 103.

ост.ст. Чегдомын – ост. 4-й магазин, № 1, № 3, № 102, № 103.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет,*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*(описать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категорияинвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,** **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД | 1.1 - 1.3 |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ -И | 2.1-2.5 | 2.192.28 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ - И | 3.1-3.44 | 3.123.143.173.393.433.44 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | 4.1-4.2 | 4.14.2 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | 5.1 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | 6.1-6.3 |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ -И | 1.1-1.2 |  |

**\*\***Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха.**

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт капитальный |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт капитальный |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8. | **Все зоны и участки** | Ремонт капитальный |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: I этап –2017, IIэтап – 2018, III этап – 2019гг.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:доступность всех зон и помещений – универсальная.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется,не требуется*(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН МБДОУ д/с № 8

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www:zhit-vmeste.ru

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа(входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4.Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5.Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки на 42 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) на 18 л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Начальник сектора по предоставлению

социальных льгот и гарантийМолокова Л.Т.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Главный специалист сектора по предоставлению

социальных льгот и гарантий Козлова Л.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

В том числе:представители общественныхорганизаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ»

по Верхнебуреинскому районуГаркушова Л.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «01» марта 2017 г.

**I Результаты обследования:**

1. **Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Тополёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын,

 ул. Театральная, д.1

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации** **объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1.1 |  | Остановка общест-венного транспорта не оборудована и недоступна для МГН.линия безопасности отсутствует, пандус отсутствует; схема движения к объекту отсутствует. | ВНД | Остановку привести в соответствие с требованиями. Разместить схему движения к объекту. | Ремонткапи-тальный |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1.2 |  | На пути движения асфальтовое покрытие частично разрушено, имеются ямы глубиной до 0,06 м, корни деревьев.  | ДЧ - И | Заасфальтировать дорогу по маршруту от остановки до объекта. | Ремонткапи-тальный |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  | Ремонт капитальный  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  | Ремонт капитальный |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | 1.3 |  | На прилегающей территории по маршруту движения имеется пространство для парковки автомобилей. Парковочные места не обозначены.Знак, установленный перед въездом на территорию установленна высоте 3 м. | ДЧ -И | Произвести разметку и покраску линий, обозначить парковочные места знаками на поверхности покрытия и продублировать на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5м. | Ремонткапи-тальный |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку. Информационная поддержка на пути движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту. Наличие гигиенических сертификатов на материалы. Организация мест отдыха на участке.  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И | I |  | Ремонт капитальный |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «01» марта 2017 г.

**I Результаты обследования:**

1. **Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Тополёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинскийраайон, п. Чегдомын,

 ул. Театральная, д.1

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по****адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 2.1 |  |  | ВНД |  | Ремонт капитальный |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Не имеется | ВНД | Строительство нового пандуса всоответствие с требованиями | Ремонт капитальный |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2.3 |  | Поверхность входной площадки частично разрушена, уклона не имеет. Размеры площадки не соответствуют требованиям. | ДЧ - И | Строительство новой площадки | Ремонт капитальный |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2.4 | 2.19 | Ширина двери 080 м имеет порог высотой 0,02м | ДЧ - И | Привести в соответствие  | Ремонт капитальный |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2.5 | 2.28 | Глубина тамбура 1,72м Грязезащитное покрытие закреплено на полу. | ДЧ - И | Привести в соответствие | Ремонт капитальный |
|  | ОБЩИЕ требования кзоне | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Гигиенические сертификаты на материалы. |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние** **доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДЧ-И (Г) | II | 2.19, 2.28, | Ремонт капитальный |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:после проведения капитального ремонта вход в здание будет доступен полностью для всех категорий МГН.

Приложение 3

к Акту обследованияк паспорту доступности от «01» марта 2017 г.

**I Результаты обследования:**

1. **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Тополёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинскийраайон, п. Чегдомын,

 ул. Театральная, д.1

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3.1 |  | Ширина коридоров 1,5-2.5м (д.б. 1,5),Ширина проходов с мебелью 1,15м (д.б. 1,2) | ДЧ - И | Расширить коридоры | Ремонт капитальный |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 3.2 | 3.123-143.17 | Отсутствуют указатели зон «возможной опасности» перед дверными проемами и входами на лестницу. Поручни короче марша лестницы, не соответствуют требованиям (сечение). Ширина марша лестницы 1,15м (д.б. 1,35). Поручни с внутренней стороны лестницы прерывные. | ДЧ - И | Установить указатели зон «возможной опасности», расширить марши лестниц. Поручни привести в соответствие с требованиями. | Ремонт капитальный |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | 3.3 |  |  | ВНД | Установка пандуса с поручнями и ограждением. | Ремонт капитальный |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть | 3.4 | 3.39 | Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,80м (д.б. 0,9). Высота порогов составляет от 0,025 до 0,10м (д.б. 0,014) | ДЧ - И | Расширить дверные проемы, ликвидировать пороги.  | Ремонт капитальный |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 3.5 | 3.433.44 | Эвакуационные знаки соответствуют ГОСТ. | ДЧ - И |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы. Зоны отдыха на каждом доступном для МГН этаже (в т.ч. и для инвалидов на креслах-качалках) на 2-3 места. |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние** **доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г) | III | 3.12, 3.14. 3.17, 3.39,3.43,3.44 | Ремонт капитальный |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:после проведения капитального ремонта пути движения внутри здания будут доступны полностью для всех категорий МГН.

Приложение 4 (I)

к Акту обследованияк паспорту доступности от «01» марта 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Тополёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинскийраайон, п. Чегдомын,

 ул. Театральная, д.1

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 4.1 | 4.14.2 | При входе в группу высота порога составляет 0,02м.. Информирующие обозначения помещений отсутствуют. Места для приема инвалидов и МГН отсутствуют. Выключатели и розетки расположены на высоте 1,50-1,60м (д.б. 0,8) | ДЧ - И | Устранить порог и ступень. На дверях установить информационные обозначения. Выключатели и розетки установить в соответствие с требованиями. | Ремонт капитальный |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть | 4.2 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН. Информирующие обозначения помещений. Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние** **доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона целевогопосещения объекта | ДЧ-И (Г) | IV | 4.1, 4.2 | Ремонт капитальный |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:после проведения капитального ремонта зона обслуживания будет доступна полностью для всех категорий МГН.

Приложение 5

к Акту обследованияк паспорту доступности от «01» марта 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Тополёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий посёлок

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинскийраайон, п. Чегдомын,

 ул. Театральная, д.1

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 5.1 | 5.2,5.35.5,5.95.135.15 | Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. Крючков для одежды и костылей нет. Двери открываются внутрь помещения. Писсуары отсутствуют. Диспансер для туалетной бумаги отсутствует. Информационные указатели отсутствуют.Санитарно-бытовая комната отсутствует. | ВНД | Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями.Обозначить специальными знаками.Установить систему тревожной сигнализации. | Ре-монткапи-таль-ный |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Выключатели и розетки на высоте 0,8м от уровня пола. Информирующие обозначения помещений. Гигиенические сертификаты на материалы. |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние** **доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г) | V |  | Ремонт капитальный |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:после проведения капитального ремонта будет оборудована универсальная санитарно-бытовая комната.

Приложение 6

к Акту обследованияк паспорту доступности от «16» августа 2013 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Тополёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинскийраайон, п. Чегдомын,

 ул. Театральная, д.1

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | 6.1 |  | Визуальные средства отсутствуют | ВНД | Установить | Ремонткапи-тальный |
| 6.2 | Акустические средства | нет | 6.2 |  | Акустические средства отсутствуют | ВНД | Установить | Ремонткапи-тальный |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | 6.3 |  | Тактильные средства отсутствуют | ВНД | Установить | Ремонткапи-тальный |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ). Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.Визуальная информация располагается на контрастном фоне.Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией. |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние** **доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Система информации на объекте | ВНД | VI |  | Ремонт капитальный |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены визуальные, акустические и тактильные средства информации.